;
; VAG-COM Labelfile
;
; VW Touareg (7L)
;
; Component: J502 - Tire Pressure Monitoring (#65)
;
; P/N: 7L0-907-273-???
;
; includes measuring blocks
;
; created on 09/Nov/2005 by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
;
; last modification: 09/Nov/2005
;
; requires VAG-COM 402.3 or newer
;
;
;---------------------------------------------------
;
; measuring block information
;
;---------------------------------------------------
;
;
001,0,Front Left Wheel Status I
001,1,Position
001,2,Wheel,Temperature,Display Range: -40.0...+120.0 °C / Not Recogn.
001,3,Wheel Pressure,(actual),Display Range: 0.0...5.37 bar
001,4,Wheel Pressure,(specified),Display Range: 0.0...5.37 bar
;
002,0,Front Left Wheel Status II
002,1,Position
002,2,Remaining,Battery Life (Month)
;
003,0,Front Left Wheel Status III
003,1,Transmitter Status
;
004,0,Front Right Wheel Status I
004,1,Position
004,2,Wheel,Temperature,Display Range: -40.0...+120.0 °C / Not Recogn.
004,3,Wheel Pressure,(actual),Display Range: 0.0...5.37 bar
004,4,Wheel Pressure,(specified),Display Range: 0.0...5.37 bar
;
005,0,Front Right Wheel Status II
005,1,Position
005,2,Remaining,Battery Life (Month),Display Range: 0...99 Month
;
006,0,Front Right Wheel Status II
006,1,Transmitter Status
;
007,0,Rear Left Wheel Status I
007,1,Position
007,2,Wheel,Temperature,Display Range: -40.0...+120.0 °C / Not Recogn.
007,3,Wheel Pressure,(actual),Display Range: 0.0...5.37 bar
007,4,Wheel Pressure,(specified),Display Range: 0.0...5.37 bar
;
008,0,Rear Left Wheel Status II
008,1,Position
008,2,Remaining,Battery Life (Month),Display Range: 0...99 Month
;
009,0,Rear Left Wheel Status III
009,1,Transmitter Status
;
010,0,Rear Right Wheel Status I
010,1,Position
010,2,Wheel,Temperature,Display Range: -40.0...+120.0 °C / Not Recogn.
010,3,Wheel Pressure,(actual),Display Range: 0.0...5.37 bar
010,4,Wheel Pressure,(specified),Display Range: 0.0...5.37 bar
;
011,0,Rear Right Wheel Status II
011,1,Position
011,2,Remaining,Battery Life (Month),Display Range: 0...99 Month
;
012,0,Rear Right Wheel Status III
012,1,Transmitter Status
;
013,0,Spare Tire I
013,1,Position
013,2,Wheel,Temperature,Display Range: -40.0...+120.0 °C / Not Recogn.
013,3,Wheel Pressure,(actual),Display Range: 0.0...5.37 bar
013,4,Wheel Pressure,(specified),Display Range: 0.0...5.37 bar
;
014,0,Spare Tire II
014,1,Position
014,2,Remaining,Battery Life (Month),Display Range: 0...99 Month
;
015,0,Spare Tire III
015,1,Transmitter Status
;
016,0,Transmitter Status
016,1,Transmitter Status
;
017,0,General
017,1,Work Shop Code,(Last Adaptation)
017,2,Voltage,,Display Range: 0.0...25.5 V
017,3,Vehicle Status,,Display Range: 0 = Moving / 1 = Standing
017,4,Vehicle Speed
;
018,0,Ambient Temperature
018,1,Ambient,Temperature,Display Range: -40.0....+120.0 °C
;
019,0,Calibration Status
019,1,Calibration,Status,Specification: 00025 (Ideal)
;
020,0,CAN-Comfort Condition
020,1,CAN-Comfort,Condition,Specification: 2-Wire\nDisplay Range: 1-Wire/2-Wire
;
021,0,Antenna Diagnosis
021,1,Current Status,,Display Range: Not Active
;
080,0,Advanced Control Module Identification I
;
