;
; VAG-COM Measuring Block Labels for
; VW COMFORT CONVENIENCE 3B0-959-800-XX
; 
; contributed by:
;
; Eric Klobas
; University Volkswagen Audi
; Seattle, WA, USA
;
;
1,0,switches
1,1,Rear Window Lockout
1,2,LF Door lock switch
1,3,LF Window Motor signal
1,4,
;
2,0,Switches
2,1,LF Window switch
2,2,RF Window Switch
2,3,LR Window Switch
2,4,RR Window Switch
;
3,0,switches
3,1,LF key switch 
3,2,LF Door Latch Switch
3,3,LF door latch feedback
3,4,LF Cent Locking feedback
;
4,0,Mirrors
4,1,LF Mirror Switch U/D
4,2,LF mirror Switch L/R
4,3,LF folding mirror
4,4,Empty
;
5,0,RF door switches
5,1,RF door window switch
5,2,RF Lock switch
5,3,RF folding mirror
;
6,0,Rt door
6,1,RF key switch
6,2,RF latch switch
6,3,RF Door latch feedback
6,4,RF cent locking feedback
;
7,0,RR door
7,1,RR window switch
7,2,RR latch switch
7,3,RR latch feedback
7,4,RR cent locking feedback
;
8,0,LR door
8,1,LR window switch
8,2,LR latch switch
8,3,LR latch feedback
8,4,LR cent locking feedback
;
9,0,signals
9,1,inst light voltage
9,2,VSS (G22)
9,3,Key remote signals
9,4,Interior Monitor
;
10,0,Sgnals
10,1,S contact from ign
10,2,Mirror heater sgnal
10,3,Trunk lock cyl switch
10,4,T15 on/off
;
11,0,Signals
11,1,hood and radio alarm sw
11,2,trunk latch switch
11,3,Sunroof Sync
11,4,cent lock temp switch
;
12,0,
12,1,CAN Bus
12,2,opt front equip
12,3,opt rear equip
12,4, opt equip
;
13,0,remotes
13,1,Signal recognized
13,2,remote fits for coding
13,3,Algorithem
13,4,Key number
;
14,0,
14,1,Volts
14,2,rear lid unlatch signal
14,3,Interior Monitoring
14,4,Thermo protection
;
15,0 Alarm source
15,1,last alarm
15,2,2 alarms past
15,3,3 alarms past
15,4,4 alarms past
;
16,0,Auto locks
16,1,Imobilizer key recognition
16,2,Drivers auto int lock Sw
16,3,Rear latch first detent
16,4,
;