;
; VAG-COM Labelfile
;
; Seat Altea/Toledo (5P) / Seat Leon (1P) / Skoda Octavia (1Z)
; VW Caddy (2K) / VW Golf/Jetta (1K) / VW Golf Plus (5M) / VW Touran (1T)
; VW Passat (3C)
;
; Component: Radio-/Navigation System (#56) - MFD2-DVD
;
; P/N: 1K0-035-095-???
;
; includes measuring blocks
;
; created on 27/Oct/2005 by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
;
; last modification: 27/Oct/2005
;
; requires VAG-COM 402.3 or newer
;
;
;---------------------------------------------------
;
; measuring block information
;
;---------------------------------------------------
;
;
001,0,General
001,1,Battery Voltage,(Terminal 30),Specification: 5.0...18.0 V
001,2,Amplifier,Output,only if Amplifier installed
001,3,Input,Telephone-Mute
001,4,Input,Telephone-Mute,Display Range: ON/OFF
;
002,0,Speaker/Line-Out (Front Left)
002,1,Location/Type
002,2,Status
;
003,0,Speaker/Line-Out (Front Right)
003,1,Location/Type
003,2,Status
;
004,0,Speaker/Line-Out (Rear Left)
004,1,Location/Type
004,2,Status
;
005,0,Speaker/Line-Out (Rear Right)
005,1,Location/Type
005,2,Status
;
007,0,Remote Feed Antenna I
007,1,Type
007,2,Component
007,3,Status
;
008,0,Signal Strength
008,1,Signal Strength
008,2,Signal Strength,Tuner I
008,3,Signal Strength
008,4,Signal Strength,Tuner II
;
010,0,Remote Feed Antenna II
010,1,Type
010,2,Component
010,3,Status
;
011,0,CD-Connection
011,1,Component
011,2,Status,,Display Range: OK/not OK
;
012,0,CAN-Databus Infotainment (Communication)
012,1,Instrument Cluster,,Specification: Instruments 1\nDisplay Range: Instruments 1/Instruments 0
012,2,Telephone,,Display Range: Telephone 1/Telephone 0
012,3,Steering Wheel,Electronics,Specification: St. Wheel 1\nDisplay Range: St. Wheel 1/St. Wheel 0
012,4,TV-Tuner,,Display Range: TV-Tuner 1/TV-Tuner 0
;
025,0,Internal Control Module Malfunctions
025,1,Control Module,Status
; 01 = Button(s) Jam
; 02 = Checksum Error ROM/EPROM/Flash-ROM
; 03 = Writing Error EEPROM
; 04 = CC-Drive (Casette) Error
; 05 = CD/DVD-Drive Error
; 06 = Gyro Module Error
; 08 = Internal Communication GPS-Receiver
; 09 = Malfunction at CD/DVD-Drive
; 0A = Internal Communication (BUS)
;
080,0,Advanced Control Module Identification I
;
081,0,Advanced Control Module Identification II
081,1,Serial Number
;
