;
; VAG-COM Redirect File
;
; Audi A3 (8P)
;
; Component: Radio (#56)
;
; This is a redirect file that should
; make all Audi A3 (8P)
; radios work with 1 label file.
;
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
;
; 4B-37.LBL
; 4B-56.LBL
; 8E-37.LBL
; 8E-56.LBL
; 8P-37.LBL
; 8P-56.LBL
; 8Z-37.LBL
; 8Z-56.LBL
; 8P0-035-1xx-56.LBL
; xx0-035-192-RNE.LBL
;
; by Sebastian Stange
; sebastian@ross-tech.com
;
; last modification: 11/30/2004
;
; requires VAG-COM 405.0 or newer
;
REDIRECT,8P0-035-1xx-56.LBL,8P0-035-152-???   ; Chorus II
REDIRECT,8P0-035-1xx-56.LBL,8P0-035-186-???   ; Concert II
REDIRECT,8P0-035-1xx-56.LBL,8P0-035-195-???   ; Symphony II
;
REDIRECT,xx0-035-192-RNSE.LBL,8P0-035-192-??? ; RNS-E
;
